

# Poštovani,

**Ovim putem vam dostavljam ponudu za *LeciTrailer Kontejnersku* -poluprikolicu sa sirenjem prednjeg i zadnjeg dela**

# *LECITRAILER Kontejnerska poluprikolica* Tip:LTCOM-3ES



* ***LeciTrailer dobitnik nagrada* National Transport Awards**

**Tehnicke informacije**

Etiketa simbola zemlje u skladu sa zemljom registracije

Optererećenje sedla 14.000 kg

Osovinsko opterećenje 27.000 kg

Max dozvoljena bruto tezina 41.000 kg

Odgovara tegljaču prema ISO 1726

Visina sedla bez tovara 1.100 mm

# Šasija

Dvostruki-T-dužinski nosač zavaren sa poprečnim nosačima

**Šasija sa pneumatskim ili Mehanickim razvlačenjem zadnjeg dela**

**Prednji deo sa mehanickim izvlacenjem**

Visina konstrukcije napred: 150 mm (uključujući ploču sedla)

Izmenjivi trn, 2 pozicije

Zadnji branik na izvlacenje- prema EU regulaciji

Zaštita od podletanja prema EU-propisima

Bočna zaštita od podletanja

**1 x 45 kontejner**

**1 x 40' kontejner sa tunelom i bez tunela**

**1 x 30 kontejner**

**2 x 20' kontejnera**

**1 x 20' kontejner pozadi i na sredini postavljen**

Paznja: Prevoz punog rezervoara cisterne ,nije dozvoljen

Paznja: Pozicija kontejnera 20 'u sredisnjem polozaju ogranicena na 30t

## Uređaj za podupiranje

Dva mehanička vitla-podupirača, 2 x 12 t, nožica za ravnanje, proizvođača: po izboru fabrike

Jednostrano korišćenje vitla-podupirača, sa desne strane

### Osovine /Oslanjanje

3 osovine nosivosti po 9.000kg

Međuosovinsko rastojanje: 1.410/1.310 mm

**SAF osovine** sa vazdušnim jastucima i disk kočnicama, ET 120

Prečnik diska 430 mm

Sa uređajem za spuštanje i podizanje, 1 ventil – nivostat

Sa središnjim centriranjem

**1 Osovina podizna**

**Gume (felne)**

6-komada, **385/55 R 22,5** (11,75 x 22,5), Continental Premium Brand

#### **Nosač rezervnog točka**

Nosac rez.tocka ispred osovina

Drugi nosac sa suprotne strane

#### **Blatobran**

Pokrivanje točka prema EU-standardima

Plastični blatobrani

#### **Kočnice**

Kočioni uređaj prema EU direktivi 71/320/EWG odnosno ECE R13

Sa eksternom dijagnostičkom utičnicom

Parkirna kočnica sa tristop cilindrima

Dijagnosa preko ISO7638

2 podmetača sa nosačem

EBS uređaj, 2S/2M, 2 davača na jednoj osovini

EBS modulator, proizvođač: **Wabco/Knorr**

EBS modulator sa RSP-om (Roll Stability Program)

Pažnja: ovo vozilo mogu vući samo vozila opremljena ABS uređajem

**Svetla**

Uređaj za osvetljenje i svetlosne signale u skladu sa EU direktivom 48

2 velika gabaritna svetla na gumenim ručicama

El.-priključci ispod gornje noseće ivice

Bočna gabaritna svetla u LED izvedbi

24V, 7-kanalna utičnica prema DIN ISO 1185

**+ 15 kanalna uticnica**

Multifunkcionalna zadnja svetla

Uklj. 1 svetlo za maglu

Uklj. 1 zadnji reflektor

**Pribor**

2 reflektujuće table ECE –R70

Kutija za alat - sa leve strane vozila

**Narandzasta tabla ADR**

**TUV Sertifikat**

Sertifikat i prateća dokumentacija vozila

**Carinske, exportne tablice za transport**

**+ Fabricki ADR EX/III**

|  |
| --- |
| Šasija RAL …………  |
| Osovine RAL ……….. |
| Zadni branik ……..  |
| Dodatni delovi …….. |
| Felne …….. |
| Kutija …….. |
| Stope RAL ……….. |

**Bojenje**

Servis i snabdevanje orginalnim rezervnim delovima su obezbeđeni u našem servisu u

Beogradu.

 ***Čelični delovi uradjeni KTL-om – elektroforetsko talozenje cestica***

[***https://www.lecitrailer.es/en/ktl***](https://www.lecitrailer.es/en/ktl)

***Nanotehnoloska***  konverzija obezbedjuje da KTL sloj bude ravnomeran, sa istom debljinom sloja po celoj povrsini i da dopre do svih uglova i pukotina delova.

LeciTrailer poseduje najvecu fabriku KTL u celoj Europi sa povrsinom od 10.000m2 i sa 10 rezervoara/bazena gde svaki bazen imam kapacitet od 210.000L. . KTL fabrika je takodje najnovija u EU izgradjena 2018god , gde se usluzno rade zastite za razne proizvodjace Karoserija , sasija i kamiona.



* ***Garantni rok fabrike proizvođača (LeciTrailer) je 10 godina ili 1.000.000 pređenih kilometara na šasiju protiv pojave korozije.*** Kompletna garancija na poluprikolicu iznosi 1 godinu, prema uslovima održavanja predviđenih od strane proizvođača.

**Cena:** **..................** EUR + PDV po komadu komad, na paritetu **DDP Beograd**.

Za sve dodatne informacije u vezi tehničke specifikacije stojimo Vam na raspolaganju na dole navedene telefone.

Star Trailer DOO +381 11 411 21 93

 

 Kontejner 20fita na sredini postavljen Kontejner 20fita pozadi postavljen

  

 Dva kontejnera od 20fita Kontejner od 30fita

 

 Kontejner od 40fita Kontejner od 45fita



 Kontejner od 45fita



